Por conteo de caracteres

Violación del nivel físico

Caracteres al principio y al final

Secuencia de bits

Cuatro métodos

Para delimitarla

Unidad de envió de datos

Cabecera

Habrá campos de control de protocolo

Es la que quiera transmitir en nivel de comunicación superior (típicamente al Nivel de Red)

Suele haber algún chequeo de errores

Datos

Cola

Constará de:

Nivel de enlace de datos modelo OSI

Paquete de red

Paquete de datos

Equivalente

Trama (en redes)